[image: ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.:
Radiotelefony, radiostacje i osprzęt
w ramach planu inwestycyjnego 0003/PI/2026
Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe oraz kompatybilne z  zainstalowanym u Zamawiającego system komunikacji. Kompatybilność oznacza możliwość uruchomienia urządzenia w systemie Zamawiającego z możliwością użycia jego wszystkich funkcji. 
Część 1: Radiotelefony i osprzęt
Zakres: Dostawa i konfiguracja urządzeń w systemie Zamawiającego
Radiotelefon przenośny zgodny z systemem Tetra –MXP600 - 20szt
	Parametr radiotelefon Tetra podstawowy
	Specyfikacja

	Pasmo TETRA
	380 - 430 MHz

	Moc nadajnika TETRA
	Klasa 3

	Czułość odbiornika statyczna
	-116 dBm

	Tryby pracy TETRA
	TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation)

	Szyfrowanie TETRA
	TEA1

	Wyświetlacz
	Min  2,4 cala

	Akumulator
	Min. 3000 mAh

	Moc audio
	min. 2 W

	Łączność dodatkowa
	Wi-Fi 2,4 (802.11 b/g/n), Bluetooth, NFC (opcjonalnie)

	GNSS
	GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo

	Funkcje wywołania alarmowego
	Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker

	Stopień ochrony
	IP67, IP68(2m, 2h)

	Odporność mechaniczna
	MIL-STD-810G

	Centralne zarządzanie
	TAK

	Waga (orientacyjna)
	Do 250 g (z baterią i anteną)

	Akcesoria (opcjonalne)
	mikrofonogłośnik, pokrowiec

	Parametry środowiskowe - Temp. pracy
	Od –30°C do +70°C

	Parametry środowiskowe - Wilgotność
	Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji)

	Akcesoria w zestawie
	Ładowarka z zasilaczem, antena, klips, bateria.
Dodatkowa ładowarka sześciostanowiskowa – 2szt

	Gwarancja/Serwis
	3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania


Radiotelefon przenośny zgodny z systemem Tetra   –  MTP 3550 - 18szt
	Parametr radiotelefon Tetra podstawowy
	Specyfikacja

	Pasmo TETRA
	380 - 430 MHz

	Moc nadajnika TETRA
	Klasa 3

	Czułość odbiornika statyczna
	Min. -116 dBm

	Tryby pracy TETRA
	TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation)

	Szyfrowanie TETRA
	TEA1

	Wyświetlacz
	min 1,7 cala,

	Akumulator
	Min. 3000 mAh

	Moc audio
	min. 2 W

	Pełna klawiatura
	 TAK

	Łączność dodatkowa
	Bluetooth

	GNSS
	GPS,Beidou, GLONASS

	Wywołanie w niebezpieczeństwie
	Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker

	Stopień ochrony
	IP65

	Odporność mechaniczna
	MIL-STD-810G

	Centralne zarządzanie
	TAK

	Waga (orientacyjna)
	do 285 g (z baterią i anteną)

	Akcesoria (opcjonalne)
	pokrowiec na pas, mikrofonogłośnik

	Parametry środowiskowe - Temp. pracy
	Od –30°C do +60°C

	Parametry środowiskowe - Wilgotność
	Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji)

	Akcesoria w zestawie
	Ładowarka z zasilaczem, antena, klips, bateria.

	Gwarancja/Serwis
	3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania


 Radiotelefon przenośny ATEX zgodny z systemem Tetra – 3szt
	Parametr radiotelefon Tetra podstawowy
	Specyfikacja

	Pasmo TETRA
	380 - 430 MHz

	Moc nadajnika TETRA
	1W

	Czułość odbiornika statyczna
	Min. -116 dBm

	Tryby pracy TETRA
	TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation)

	Szyfrowanie TETRA
	TEA1

	Wyświetlacz
	 dwa wyświetlacze : górny I przedni

	Akumulator (ATEX IP66/IP67)
	Min. 1250 mAh

	Moc audio
	Min. 1,2 W

	Pełna klawiatura
	 TAK

	Łączność dodatkowa
	Bluetooth

	GNSS
	GPS, Beidou, GLONASS

	Wywołanie w niebezpieczeństwie
	Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker

	Stopień ochrony
	IP64/IP65/IP66/IP67

	Odporność mechaniczna
	MIL-STD-810G

	Centralne zarządzanie
	TAK

	Waga (orientacyjna)
	do 445 g (z baterią i anteną)

	Akcesoria (opcjonalne)
	mikrofonoglośnik

	Parametry środowiskowe - Temp. pracy
	od –30°C do +60°C (ATEX cert.: od –20°C do +55°C)

	Parametry środowiskowe - Wilgotność
	ETS 300-019-1-7 class 7.3E 

	Parametry środowiskowe – wstrząs, upadek
	ETS 300-019 1-7 class 5M3 

	Akcesoria w zestawie
	Ładowarka z zasilaczem, antena, bateria ,                    pokrowiec z zaczepem 2,5” na pasek

	Gwarancja/Serwis
	3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania


Radiotelefon stacjonarny MXM600 – 6szt
	Parametr radiotelefon Tetra mobilny
	Specyfikacja

	Pasmo TETRA
	380 - 430 MHz

	Moc nadajnika TETRA
	10 W (klasa 2), 3 W (klasa 3)

	Czułość odbiornika statyczna
	-116 dBm

	Tryby pracy TETRA
	TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation)

	Szyfrowanie TETRA
	TEA1

	Wyświetlacz
	320 x 240 pikseli

	Moc audio
	10 W

	GNSS
	GPS/GLONASS/Beidou

	Stopień ochrony
	IP54

	Centralne zarządzanie
	TAK

	Zdalne programowanie
	TAK

	Waga (orientacyjna)
	1900 g (z płytą czołową)

	Parametry środowiskowe - Temp. pracy
	Od –25°C do +65°C

	Parametry środowiskowe - Wilgotność
	Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji)

	Złącza
	 

	Akcesoria w zestawie
	Mikrofon, głośnik zewnętrzny, uchwyt montażowy, kabel zasilający.


Radiostacja do komunikacja ze statkami powietrznymi, wraz z całym osprzętem niezbędnym do instalacji i użytkowania w pojeździe – 3szt
	Parametr radiotelefon stacjonarny
	Specyfikacja

	Zakres częstotliwości
	118.000-136.992 Mhz

	Rozstaw kanałów
	25 kHz/8.33 kHz (EUR)

	Rodzaj emisji
	6K80A3E, 5K00A3E

	Zakres temperatur pracy
	–20˚C to +55˚C

	Złącze antenowe
	SO-239 (50 Ω)

	Liczba kanałów pamięci
	 200 kanałów

	Wymagania dotyczące zasilania
	13.75 V/27.5 V DC

	Wymiary
	161×45×175 (mm)

	Waga
	 1.5 kg 


	Gwarancja/Serwis
	3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania


Pozostałe
	Pozostałe
	Specyfikacja

	Zestaw słuchawkowy
	Wersja z ochronnikiem słuchu Atex, oraz adapterem Atex, zgodny z radiotelefonem z pozycji nr.3
Ilość:  10szt 

	Mikrofonogłośnik zdalny
	Wersja ATEX z regulacją głośności zgodny z radiotelefonem z pozycji nr.3 
Ilość:  3szt






Część 2: Zestawy słuchawkowe 
Zakres: Dostawa
1. Stacja bazowa montowana do paska – 4szt
	Parametr
	Specyfikacja

	Pasmo częstotliwości
	1880 MHz – 1900 MHz

	Średnia moc wyjściowa
	10 mW (250 mW peak w EU)

	Zasięg
	150 m (450') line-of-sight

	Kanały
	10 kanałów

	Sloty czasowe
	2 × 12

	Źródło zasilania
	Akumulator Li-Polymer 3.7V

	Pobór prądu
	90 mA

	Temperatura pracy
	-10°C do +45°C

	Temperatura przechowywania
	-20°C do +60°C

	Wymiary
	4"H × 2-3/4"W × 1-7/8"D

	Waga
	280 g

	Akcesoria w zestawie
	Silikonowy żółty pokrowiec 

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.


Stacja bazowa montowana do samolotu – 4szt
	Parametr	
	Specyfikacja	

	Pasmo częstotliwości
	1880 MHz – 1900 MHz

	Średnia moc wyjściowa
	10 mW (250 mW peak w EU)

	Zasięg
	150 m (450') line-of-sight

	Kanały
	10 kanałów

	Sloty czasowe
	2 × 12

	Źródło zasilania
	Akumulator Li-Polymer 3.7V

	Pobór prądu
	90 mA

	Temperatura pracy
	-10°C do +45°C

	Temperatura przechowywania
	-20°C do +60°C

	Wymiary
	4"H × 2-3/4"W × 2-1/2"D

	Waga
	280 g

	Interfejs lotniczy
	PJ-051

	Przewody kompatybilne
	PN 41035G-02 / 03 / 04 / 05

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.



Przewód Push-Back – 4szt
	Parametr	
	Specyfikacja

	Typ złącza
	PJ-051 Plug

	Przeznaczenie
	Komercyjne statki powietrzne

	Mocowanie
	Linka i zaczep do panelu serwisowego


Ładowarka do baterii montowanych w stacjach roboczych – 2szt
	Parametr
	Specyfikacja

	Waga
	295 g

	Wymiary
	4.75"L × 3.25"W × 3.5"D

	Napięcie wejściowe
	5–15 VDC

	Prąd wejściowy
	5A max

	Napięcie wyjściowe
	4.2 VDC

	Prąd wyjściowy
	850mA na baterię

	Kompatybilność baterii
	Li-Polymer 3.7V 2260mAh

	Temperatura pracy
	0°C do 38°C

	Montaż
	Desktop / Surface mount

	Akcesoria w zestawie
	Kabel z zasilaczem 

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.


Akumulator Li-Polymer do stacji roboczych – 10szt
	Parametr
	Specyfikacja

	Typ baterii
	Li-Polymer

	Napięcie nominalne
	3.7V

	Pojemność nominalna
	2260mAh

	Czas pracy
	Do 24 godzin

	Czas ładowania
	3–4 godziny

	Zastosowanie
	Belt Stations i Push-Back Gateway

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.



Zestaw słuchawkowy przewodowy – 3szt
	Parametr
	Specyfikacja

	Waga (bez przewodu)
	462 g

	Przewód komunikacyjny
	25’ spiralny przewód 1/4”

	Tłumienie hałasu NRR
	24 dB

	Typ kopuły
	Shallow, ABS composite

	Impedancja słuchawek
	300 Ω

	Czułość słuchawek
	90 dB SPL @1kHz

	Pasmo słuchawek
	200–5500 Hz

	Impedancja mikrofonu
	150 Ω

	Czułość mikrofonu
	400 µV

	Pasmo mikrofonu
	150 Hz – 8 kHz

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.


Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy – 9szt
	Parametr
	Specyfikacja

	Waga (bez przewodu)
	496 g

	Przewód komunikacyjny
	6 ft, MAP-57-50

	Tłumienie hałasu NRR
	26 dB

	Typ kopuły
	Hybrid, ABS

	Impedancja słuchawek
	35 Ω

	Czułość słuchawek
	100 dB SPL/1mW

	Pasmo słuchawek
	20 Hz – 20 kHz

	Typ mikrofonu
	Dynamiczny

	Impedancja mikrofonu
	5 Ω

	Czułość mikrofonu
	325 µV

	Pasmo mikrofonu
	150 Hz – 8 kHz

	Gwarancja/Serwis
	1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony.




Część 3: Oprogramowanie ze stacją do programowania
Zakres: Dostawa i wdrożenie
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie nowego stanowiska obejmującego system generowania, przechowywania i dystrybucji kluczy TEA1 - Provisioning Centre (PrC) oraz oprogramowania KVL (Key Variable Loader), przeznaczonego do terminali abonenckich systemu TETRA firmy Motorola.
1. Provisioning Center – kompletny system umożliwiający generowanie i wgrywanie kluczy TEA1 do systemu Tetra zainstalowanego w Porcie Lotniczym oraz generowanie kluczy niezbędnych do uruchomienia szyfracji TEA1 w radiotelefonach Motorola wraz niezbędnym okablowaniem,
2. KVL (Key Variable Leader) - umożliwiający wgranie kluczy szyfrujących TEA1 do radiotelefonów  Motorola,
3. Uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem z obsługi i wykorzystania systemu dla minimum 10 pracowników Zamawiającego,
4. Gwarancja na całość przez okres 36 miesięcy,
5. Świadczenie usług serwisowych do momentu wygaśnięcia gwarancji.

Część 4: Klucze szyfrujące
Zakres: Dostawa
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i skonfigurowanie kluczy szyfrujących TEA1 do radiotelefonów Airbus Cassidian EADS w ilości 80 sztuk będących w posiadaniu Zamawiającego.
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