OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych **polegających na uszczelnieniu połaci dachowych segmentów Nr 4, 5, 6, 7 i 8 wchodzących w skład zaplecza administracyjno-technicznego Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o.**

Roboty remontowe należy zrealizować w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Zawarte w OPZ informacje, dane należy traktować jako wytyczne, dla których należy przyjąć właściwe rozwiązania techniczne i montażowe celem osiągnięcia właściwej jakości i trwałości realizowanych robót.

Lokalizacja robót wg. poniższego schematu



Zakres robót obejmuje:

* uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, podstaw dachowych pod wentylatory, murów ogniowych i attyk;
* uszczelnienie wszystkich przejść instalacji przez połać dachową;
* uszczelnienie połączeń blach płaskich (wykonanych na rąbek) na połaci dachowej przy kominach;
* likwidację naświetIi dachowych na segmentach nr 4 i nr 5

Wytyczne dotyczące realizacji robót:

1. należy sprawdzić i poprawić mocowanie wszystkich obróbek blacharskich;
2. miejsca, w których będą prowadzone roboty związane z uszczelnianiem, należy dokładnie oczyścić w celu zwiększenia przyczepności masy uszczelniającej;
3. uszczelnienie należy wykonać wysoko elastyczną powłokową masą uszczelniającą wykazującą elastyczność w szerokim zakresie temperatur;
4. szerokość wykonanego uszczelnienia musi obejmować obszar min. 7 cm ponad szerokość istniejących obróbek blacharskich;
5. zastosowana masa uszczelniająca musi posiadać wysoką odporność na warunki pogodowe - powłoka powinna być odporna na śnieg, deszcz, ekstremalne obciążenia termiczne - mróz i wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza itp. oraz posiadać wysoką odporność na

promieniowanie UV (brak spękań powierzchni pod wpływem promieniowania UV); masa uszczelniająca powinna być kolorystycznie zbliżona do istniejącego pokrycia dachowego;

1. W celu likwidacji naświetIi wykonanych w płaszczyźnie pokrycia dachowego (dotyczy segmentu Nr 4 i 5) należy:
   * oczyścić całą powierzchnię naświetla;
   * uszczelnić naświetIe poprzez pokrycie całej jego powierzchni masą uszczelniającą;

masa uszczelniająca musi posiadać wysoką odporność na warunki pogodowe - powłoka powinna być odporna na śnieg, deszcz, ekstremalne obciążenia termiczne — mróz   
i wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza itp. oraz posiadać wysoką odporność na promieniowanie UV (brak spękań powierzchni pod wpływem promieniowania UV);

* + ze względów bezpieczeństwa zastosowana masa uszczelniająca musi posiadać kolor kontrastujący z istniejącym kolorem pokrycia dachowego;
  + wykonane uszczelnienie powinno być szersze od istniejącego naświetla o min. 10 cm  
    z każdej strony.

1. Przed przystąpieniem do robot dokładną technologię oraz proponowane materiały do wykonania ww. robót należy uzgodnić z Zamawiającym.
2. Zamawiający wymaga aby zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie było rozwiązaniem systemowym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych materiałów  
   i robót dodatkowych w celu wykonania uszczelnienia połaci dachowych zgodnie z technologią producenta zaproponowanego systemu;

UWAGA:

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakres robót należy wycenić w oparciu o załączone rzuty dachu poszczególnych segmentów). Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót w celu prawidłowego określenia ich zakresu i ilości. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Panem Mariuszem Skoczylasem tel. 693 840 163

Oferta Wykonawcy obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Warunki prowadzenia robét:

1. Ze względu na prowadzenie prac w części zastrzeżonej lotniska w przypadku braku przez pracowników Wykonawcy stałych kart identyfikacyjnych Portu Lotniczego „Rzeszów — Jasionka” roboty będą prowadzone pod nadzorem osób posiadających takie karty.
2. Na połaciach dachowych segmentów na których będą prowadzone roboty są zamocowane stałe punkty kotwiczące do zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Wykonawca może wykorzystywać ww. punkty w celu zabezpieczenia swoich pracowników, zapewnienie sprzętu do indywidualnego zabezpieczenia pracowników (szelki, liny itp.) leży po stronie Wykonawcy.
3. Na dachach segmentów Nr 4, 5, 6 i 8 zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót na dachach tych segmentów  
   w taki sposób aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia, oraz przewidzieć utrudnienia  
   w prowadzeniu robót ze względu na obecność ww. instalacji fotowoltaicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu prowadzenia robót. Niedopuszczalne jest pozostawianie luźnych odpadów, które mogły by się przedostać na płaszczyzny manewrowe dla statków powietrznych;
5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsc w których były prowadzone roboty;
6. Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia z materiałów nowych, których standardy są zgodne

z niniejszym OPZ.

1. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe i spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane art. 10 (Dz. U. z 2022 roku poz. 88 z pózn. zmian.), Ustawie z dnia 16.04.2004 Ustawa o Wyrobach Budowlanych art. 37 ust.2 (Dz.U. z 2021 roku poz. 1213 z pózn. zm.) czyli odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w swojej ofercie kosztów dla wszystkich innych robot niezbędnych do wykonania zamówienia.

Dokumentacja powykonawcza:

Po zakończeniu realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:

& Oświadczenie wykonawcy, ze roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

4 Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy) dla wszystkich wbudowanych materiałów.

Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty remontowe.

Złączniki do niniejszego OPZ:

* rzut dachu segment Nr 4; 5; 6
* rzut dachu segment Nr 7
* rzut dachu segment Nr 8